**Описание требований к предоставляемому сырью:**

**FDM-печать**

Пластиковый пруток диаметром 1.75 мм. Температура печати пластиком не должна превышать 410 °C для экструдера и 140 °C для рабочего стола принтера. Допускается к работе пластик от следующих производителей: «REC», «Filamentarno!», «Bestfilament», «SEM», «eSUN», «СТРИМПЛАСТ», «Print Product», от компании FDplast принимается только АБС-пластик. Материал должен быть в нераскрытой упаковке и с актуальным сроком годности.

**SLS-печать**

Принимается порошковый материал, совместимый с SLS-принтерами Sinterit Lisa. Материал должен быть в нераскрытой упаковке и с актуальным сроком годности.

**SLA-печать**

Принимаются фотополимерные смолы производства компании Formlabs, совместимые с LFS-принтерами Form 3. Материал должен быть в нераскрытой упаковке и с актуальным сроком годности.

**УФ-печать**

Картриджи, совместимые с УФ-принтером Roland VersaUV LEF 200. Материал должен быть в нераскрытой упаковке и с актуальным сроком годности.